別記様式（第６条関係）

**安全点検報告書（点検物件No.　　　　　　）**

年　　月　　日

（あて先）奈良市長

申請者　住　所

氏　名

電話番号

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

屋外広告物・掲出物件の点検結果を下記のとおり報告します。なお、報告内容は事実に相違ありません。

|  |  |
| --- | --- |
| 屋外広告物の種類 | 屋上広告物　・　壁面広告物　・　塀及び垣広告物　・　電柱広告物　・　広告塔　・　広告板　・　アーチ広告物 |
| 設置場所 |  |
| 設置高さ | ｍ | 設置年月日 | 年　　月　　日 | 点検年月日 | 年　　月　　日 |
| 点検者 | 氏　　名 |  | 電話番号 |  |
| 住　　所 |  | 資格の有無※ | 有　・　無 |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | 該当無の場合 | 異常の有無 | 異常の評価 | 改善の概要 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(　　年　月) |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(　　年　月) |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(　　年　月) |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(　　年　月) |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 照明装置 | １　照明装置のゆるみ、不点灯、不発光 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(　　年　月) |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| その他 | １　付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定(　　年　月) |
| ２　避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　その他 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |

※　資格を有する者は、屋外広告物点検技能講習を修了した者とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面につづく）

備考１　点検に係る屋外広告物又は掲出物件が複数ある場合、原則、屋外広告物又は掲出物件ごとに報告書を作成するとともに、全景写真にNo,表示し、報告書と整合させてください。

備考２　添付書類

①点検した屋外広告物又は掲出物件ごとのカラー写真

②点検により異常があり、改善した場合は、改善前後のカラー写真

③点検資格者による点検の場合は、点検資格者の資格を証する書類の写し

備考３　「異常の有無」が有の場合、「異常の評価」欄において、「経過観察」または「要改善」を記入してください。

〇「経過観察」は、改善が次回継続許可申請時以降で良い場合のみ経過観察とし、それ以外の場合は、要改善を記入してください。

　　　　〇「要改善」の場合、「改善の概要」欄に、「改善済」または「改善予定」を記入し、改善概要を記入すること。

備考４　安全点検は、許可申請の受理日の前６ヶ月以内を目安に実施すること。